# Наиболее часто задаваемые вопросы 2015 года (ТОП-50)

|  |  |
| --- | --- |
| 1.При покупке ПК "ГРАНД-Смета" была оплачена нормативная база, но её не видно в программе в режиме "База": как решить эту проблему? | 1.Подключить нужную нормативную базу в режиме "Файл"->"Выбор региона"->"Локальные базы". |
| 2.При выборе нормативной базы в режиме "Выбор региона" вместе с ней подключаются также какие-то дополнительные базы: как убрать лишние и добавить ещё другие нужные? | 2.В режиме "Выбор региона" вызовите для базы контекстное меню и выполните там команду "Изменить". В появившемся окне выберите среди доступных баз в левом списке нужные базы и включите их в правую часть окна. Набор баз с новой конфигурацией сохраняется в папке "Мои базы". |
| 3.Как открыть и распечатать техническую часть сборника нормативной базы? | 3.Для открытого на экране сборника, либо для сборника, который в списке выделен курсором, нажать кнопку "Документ"->"Тех. часть". Также команда "Тех. часть" в контекстном меню сборника в правой части экрана. Для печати ТЧ нажмите ПКМ по тексту ТЧ и выполните команду "Печать".Реализовано в версии 7.1. |
| 4.Где хранятся локальные сметы на компьютере? | 4.В папке "Документы"\"Гранд-Смета". Из программы ПКМ по папке – Открыть в проводнике |
| 5.После обновления Windows до 10 перестала запускаться Гранд смета. У меня флэш версия 6. Как быть? | 5.Версии 5 и 6 не совместимы с Windows 10. Вам необходимо обновление до версии 7, либо вернуть "старую" ОС. |
| 6.Как загрузить в базу смет папку со сметами, полученные из версии 5 в виде файлов .GSF или .XML? | 6.Выполнить команду "Импорт из папок"/"Импорт из файлов" в контекстном меню базы смет и выбрать на компьютере нужные данные. |
| 7.Как организовать общую базу смет, доступную в программе одновременно нескольким сметчикам через локальную сеть предприятия? | 7.Меню "Файл"->"Установки". В окне с установками программы на закладке "Подключения" открыть контекстное меню и выполнить команду "Добавить папку", выбрать нужную папку в качестве источника данных. |
| 8.Как подключить внутреннюю корзину к папке?  | 8.Меню "Файл"->"Установки"->"Подключения". В окне с установками программы на закладке "Подключения" открыть контекстное меню на нашей папке и выбираем команду "Использовать внутреннюю корзину при удалении файлов". |
| 9.Почему программа не принимает длинные названия смет и как сделать чтобы принимала? | 9.В Windows максимальная длина пути 259 символов. Длинные названия смет надо вводить в "Свойства". |
| 10.Как открыть смету из файла XML, АРПС? | 10.Меню "Файл"->"Открыть". |
| 11.Как произвести экспорт сметы в АРПС? | 11.В окне "Файл"->"Установки"->"Панель быстрого доступа" переносим кнопку "Экспорт в АРПС" в правое окно. |
| 12.Как передать смету в более старую версию программы "ГРАНД-Смета" (из версии 7 в версию 5)? | 12.Меню "Файл"->"Сохранить как"->"Обзор". Выбрать нужнкю папку и указать тип файла "Документ XML". |
| 13.Как увеличить шрифт в ГРАНД-Смете? | 13.Меню "Файл"->"Установки"->"Настройки шрифта".Реализовано в версии 7.1. |
| 14.Как сохранить смету в качестве типового шаблона для последующего использования при создании новых локальных смет? | 14.Открыть нужную смету, в меню "Файл" выполнить команду "Сохранить как", выбрать для сохранения документа папку "Гранд-Смета\Мои шаблоны". Далее выполнить команду "Файл" – "Создать", выбрать ранее созданный шаблон в папке "Мои шаблоны"  |
| 15.Как перенести программу с одного компьютера на другой? | 15.Устанавливаем диск с последней версией программы. Переносим папку Client ("Пуск"->"Все программы"->"Центр ГРАНД"->"ГРАНД смета 7"->"Открыть папку с данными Клиента Гранд-Сметы"). Переносим папку "Мои сметы".  |
| 16.Подскажите пожалуйста формулу подсчёта объёма кирпичной кладки?  | 16.Реализовано через ГРАНД-Калькулятор.Реализовано в версии 7.1. |
| 17.Как в ячейке "Количество" (для материалов, оборудования, работ) задать формулу, чтобы можно было сослаться на "Количество" другой строки?  | 17.Находясь в режиме редактирования ячейки, нажать клавишу "Ctrl" и далее щёлкнуть мышью по нужному значению.  |
| 18.Как выполнить замену материала в целом разделе или смете? | 18.Открыть ведомость ресурсов в конце раздела или сметы. В режиме Два окна перенести ресурс из ценника на ресурс, который необходимо заменить. |
| 19.Как автоматически выделить в смете нужные позиции? | 19.Используем кнопки "Выделение"–>"По условию"/"По образцу".  |
| 20.Как понять причину, почему позиции сметы выделяются красным цветом? | 20.Красным цветом выделяются позиции, которые невозможно учесть в расчете. Причина указана на позиции "!" знак и в итогах сметы. |
| 21.Как правильно составить смету с оборудованием? | 21.Оборудование добавляется в смету отдельными позициями, для которых необходимо задать вид работ "Оборудование" – перетащить его мышью из справочника видов работ.  |
| 22.Как убрать (отключить) коэффициент к итогам из параметров сметы в любой отдельно взятой позиции сметы? | 22.По позиции "Доп. информация"->"Сводка". Выделяем коэффициент и нажимаем "Не учитывать". |
| 23.Как перенести смету из Excel в ГРАНД?  | 23.В Excele выделяем и копируем строки с расценками. В ГРАНД-Смете вызываем контекстное меню на любом разделе или позиции и выбираем команду вставить. В таблице "Параметры вставки" перетаскиваем столбцы в соответствующие графы и отключаем не нужные столбцы. |
| 24.Как произвести округление стоимости материалов при работе с прайсами? | 24.Выделяем позиции и на вкладке "Физобъем" выбираем точность округления. |
| 25.Как можно разом кратно увеличить или уменьшить стоимость позиций? | 25.Выделяем позиции и на вкладке "Физобъем" указываем коэффициент кратности. |
| 26.Как Добавить в смету стоимости материалов в текущем уровне цен с приведением к базовой? | 26.Скопировать в смету из файла Excel группу материалов в текущих ценах – при заданном в смете ресурсном расчёте, чтобы цены записались именно как текущие. Далее вернуть в смете базисно-индексный расчёт, а в добавленных позициях настройку "Начальный уровень цен >> Цены 2001г.". Выполнить мультиредактирование, указав для добавленных позиций базисную цену формулой вида ТЦ/индекс, где индекс – актуальный индекс перевода в текущие цены.  |
| 27.Какие нужны настройки в локальной смете, чтобы индекс перевода в текущие цены не применялся к позициям, где указана сразу фактическая текущая стоимость? | 27.Задать в нужных позициях сметы настройку "Начальный уровень цен"–>"Текущие цены" – через контекстное меню позиции, либо кнопкой "Документ"–>"Начальный уровень цен". |
| 28.Как правильно составить смету, если половина материалов является давальческим сырьем? Нужно ли их вычитать в самой смете, и как правильно это сделать? | 28.Давальческие материалы необходимо отметить в смете специальным признаком (\*) при помощи кнопки "Работа с ресурсом" – "Материал заказчика". Их стоимость суммируется и отображается в итогах сметы как значение "в том числе". Чтобы вычесть из сметы стоимость давальческих материалов, добавляем в список лимитированных затрат по смете строку со значением –МАТЗАК. МАТЗАК – это встроенный идентификатор для обозначения стоимости всех материалов заказчика по смете.  |
| 29.Существует ли возможность в ПК "ГРАНД-Смета" введения дополнительных текстовых полей для хранения ссылок на чертежи и другой информации в позициях локальных смет? | 29.Да, существует. В "доп. информации" по позиции раздел "Комментарии" и "Гиперссылки". |
| 30.Как загрузить текущие цены в несколько смет/объектов? | 30.Открываем "Объекты", выделяем необходимые сметы и выбираем команду "Ресурсы"->"Загрузка цен".Реализовано в версии 7.1. |
| 31.Как быстро выгрузить ресурсную ведомость по смете в текущих ценах? | 31.Открываем ведомость ресурсов через команду "Ресурсы"->"Ресурсы", выбираем тип отображаемой цены "Текущие" и нажием кнопку "Экспорт в MS Excel". |
| 32.Почему сумма материалов по смете в закладке "Итого" не совпадает с суммой материалов по "Ведомости ресурсов"? | 32.Это связано с арифметической погрешностью. Чем чаще материал встречается в разных позициях, тем больше будет погрешность. И если таких материалов не один-два, а много, плюс есть к-ты в позициях, то погрешность будет еще больше. При этом не надо забывать, что, например, к-ты в позициях, влияющие на стоимость НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ на стоимость ресурса в общей ведомости ресурсов. |
| 33.Как посчитать массу материалов в смете? | 33.Закладка "Ресурсы"->"кнопка Ресурсы"->"Классы груза". |
| 34.Почему в расценках сборника ТЕРм38 нет сметной прибыли? | 34.Для вида работ по изготовлению материалов в построечных условиях нет индивидуального норматива сметной прибыли. Поэтому сам сметчик должен в конкретной ситуации принимать решение, каким нормативом пользоваться. Общеотраслевой норматив СП 65% для строительно-монтажных работ, либо 50% для ремонтно-строительных работ.  |
| 35.Скажите, как сделать так, чтобы норматив НР с поправочным коэффициентом округлялся до целых чисел? В "ГРАНД-Смете" 122%\*0,85=103,7%, а мне нужно 122%\*0,85=104%. | 35.Округление НР и СП настраивается в "Параметрах" сметы в разделе "НР и СП"->"коэффициенты". |
| 36.Как можно быстро настроить НР и СП? | 36.Выбрать необходимый "Шаблон настроек" в параметрах сметы в разделе "Расчет".  |
| 37.Какие дополнительные коэффициенты нужно установить к НР и СП при работе организации по упрощённой системе налогообложения? | 37.Для организаций, работающих по упрощённой системе налогообложения, к нормативам накладных расходов дополнительно применяется коэффициент 0,94, а к нормативам сметной прибыли коэффициент 0,9. |
| 38.Как можно ввести значение лимитированных затрат не процентом, а в виде коэффициента? | 38.В "Параметрах" сметы в разделе "Лимит. затраты" укажите на нужной статье флажок "В виде К". |
| 39.Как в "ГРАНД-Смете" рассчитать командировочные расходы (по какой формуле)? Суточные, утверждённые Заказчиком – 250 руб. в сутки. | 39.Необходимо добавить в список лимитированных затрат строку и ввести там в колонке "Значение" формулу 250\*ТЗ/8. ТЗ – это встроенный идентификатор для итоговых трудозатрат. 8 - Кол-во рабочих часов за сутки.  |
| 40.Как в смете рассчитать сумму компенсации НДС при использовании упрощённой системы налогообложения? | 40.(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР\*0,1712+СП\*0,15)\*0,18, где 0,1712 – удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов согласно МДС 81-33.2004; 0,15 – удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли; 0,18 (18%) – ставка НДС. |
| 41.Как начислить НДС в 2-х разделах из 10 имеющихся в смете? | 41.В "Параметрах" сметы в разделе "Итоги" поставьте флажок "Раздельное начисление итогов по разделам". В "Параметрах" сметы в разделе "Лимит. затраты" воспользуйтесь переменной РАЗДЕЛn.ВСЕГО - сумма до начисления лимитированных затрат n-го раздела. |
| 42.Как пересчитать несколько смет из одной базы в другую?  | 42.Вкладка "Операции"->кнопка "Обновить расценки". в окне "Пересчет позиций в смете" можно отметить флажком опцию "Перевод типов расценок" и сформировать ниже список пар "Что искать" – "На что заменить". Опция на вкладке "Дополнительные возможности" позволяет при необходимости пересчитать не всю смету, а только выделенные позиции.  |
| 43.При больших объемах выполненных работ и кол-ва актов совсем не видно остатка невыбранного объема.  | 43.Вкладка "Документ"->кнопкаВ"ид документа"->"Учет выполнения (F11)". |
| 44.Как сфорвировать КС-2 В процентном соотношении, например 30% от сметной стоимости? | 44.Выделяем необходимые позиции и на вкладке "Физобъем" указываем в строке "Физобъем" 30%. |
| 45.Как создать смету на основе акта? | 45.При работе с актом команда "Выполнение"->"Смета на основе акта". В списке актов в параметрах сметы можно выделить несколько актов и получить новую смету путём суммирования этих актов. |
| 46.Как объеденить несколько актов по одной смете? | 46.Вкладка "Документ"->кнопка "Параметры"->"Акт выполн. работ". Выделяем необходимые акты, вызываем контекстное меню и выбираем команду "Создать объединенный акт". Реализовано в версии 7.1. |
| 47.Работаем с большим количеством подрядчиков, которые присылают нам акты выполненых работ, нам приходится эти акты перенабирать в программе, возможно ли автоматизировать данный процесс?  | 47.Выбираем на вкладке "Выполнение" команду "Скопировать данные в акт"->"Импорт данных из другой сметы в текущий акт" и выбираем смету подрядчика. Реализовано в версии 7.1. |
| 48.Как задать титульные данные и подписи для печатного варианта сметы или акта? | 48.В параметрах сметы в разделе "Свойства" вводятся титульные данные, в разделе "Подписи" формируется список подписей для печати локальной сметы (согласовано, утверждаю, основание и др.). В параметрах акта – подписи для печати акта выполненных работ (заказчик, подрядчик, сдал, принял и др.).  |
| 49.Есть ли возможность выгрузки всех смет и/или актов по объекту в один файл Excel? | 49.Меню "Файл"->на кнопке "Последние формы" вызываем контекстное меню и выбираем "Сохранить как файл пакетного вывода". Далее нажимаем на кнопку "Пакетный вывод", выбираем наш файл и оставляем флажки только на нужных формах. Меню "Файл"–>"Формы" включить опцию "Объединить документы". |
| 50.Подскажите, пожалуйста, что надо делать со сметой в программе, чтобы при составлении сводного сметного расчета она сама заносилась в нужную главу? | 50.Для этого в "параметрах" сметы в разделе "ОС и ССР" укажите к какой главе относится смета. |